## 声音的录制

名字的生成：我需要名字和时间相关，所以打算以绝对时间来作为文件名，但单片机自己无法生成时间值，所以文件名字通过请求服务器得到

然后录制指定长度的语音文件，或者由声音传感器高低电平来控制语音的录制，目前先实现录制指定长度文件

## wav文件的发送

在请求时间文件名的时候就将这个参数记住，然后在请求上传文件名时直接返回单片机要上传的文件名

# 潜在bug点

1.record\_voice 返回的char\*地址在return前就已经被回收了