1. 通信帧预留了ID字段，可以方便以后实现绑定功能
2. 感知层的文件录制和上传都由服务端控制。