1.通信帧预留了ID字段，可以方便以后实现绑定功能